

**Av / På**

**Meny**

**Koble Plextalk Linio Pocket til
trådløs internett**

**Pil høyre**

**Pil venstre**

**Pil ned**

**Enter**

Slå på spilleren ved å holde AV/PÅ knappen inne.
 - spilleren vi nå si: **«vennligst vent».**

**Trykk 1 gang på Meny-knappen**

**Trykk 1 gang på < Pil venstre**
 - spilleren vil si: **«online innstillinger»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vil si: **«bekreft nettverksinformasjon»**

**Trykk gjentatte ganger på ˃ Pil høyre** til du hører: **«innstillinger for trådløst nettverk»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vi si: **«tilgjengelig trådløst nettverk»**

**Trykk 1 gang på # Enter**

**Trykk gjentatte ganger på ˃ Pil høyre** til du hører det nettverket du vil koble til

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vil nå lese opp sikkerhetsinnstillinger, og til slutt si **«angi passord, ingen passord, ABC modus»**

Bruk nå nummertastaturet for å skrive inn passordet. Dette gjøres ved å skrive tegn for tegn, f.eks tre ganger på 2- knappen for bokstaven c. Hver nummerknapp har både små og store bokstaver samt tall. Dvs, trykk ni ganger på 2- knappen for stor C.

Vent litt mellom hvert tegn til spilleren gjentar tegnet før du går videre til neste tegn.
Når du er ferdig med å taste inn passordet:

**Trykk 4 ganger på ˅ Pil ned**
 - spilleren sier nå «….kobler til», vent mens dette gjøres. Spilleren vil til slutt si «Tilkoblet….»



**Koble Plextalk Linio Pocket
- laste inn konfigurasjonsfil**

**Av / På**

**Meny**

**Pil høyre**

**Pil venstre**

**Pil ned**

**Enter**

Før du kan bruke denne tjenesten, må du opprette en konfigurasjonsfil «OnlineSetting.ini» som inneholder brukeropplysningene dine hos NLB og laste denne inn på spilleren. Gå til <http://daisyklubben.no/nlb/> for å generere filen, her ligger det også en videosnutt som viser fremgangs-måten. Eller ta kontakt med hjelpemidler@adaptor.no, du kan da få tilsendt en slik fil som vedlegg til en e-post.
Lagre filen «OnlineSetting.ini» på en plassering på PCen du enkelt finner tilbake til.

Kopiér den samme filen til roten på spillerens SD-kort. Dette kan du gjøre ved enten å flytte SD-kortet over i PCen og gjøre kopieringen der eller ved å koble spilleren sammen med PCen med USB-kabelen som fulgte med spilleren. Legg merke til at du da kan endre lagringsstedet du «ser» fra PCen, dette kan enten være «Internt minne» eller «SD-kort», ved å trykke på enten «Venstre»- eller «Høyre»-tasten og så bekrefte med «Start/Stopp»- eller «Firkant»-tasten.

**Trykk 1 gang på Meny-knappen**

**Trykk 1 gang på < Pil venstre**
 - spilleren vil si: **«online innstillinger»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vil si: **«online tjeneste innstilling»**

**Trykk gjentatte ganger på ˃ Pil høyre** til du hører: **«last inn innstilling»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vi si: **«du er i ferd med å laste inn innstillingen. Er du sikker?»**

**Trykk 1 gang på # Enter** og innstillingene vil bli lastet inn
Etter at opplysningene i filen er blitt lest inn på spilleren, og du trykker på **«Tittel»-tasten**, vil du nå finne punktet **«Bokhylle av NLB Online Service».** Under **«Utgitte titler»** vil du her finne de bøkene du har «lånt».



**Av / På**

**Meny**

**Plextalk Linio Pocket:
-søke og laste ned bøker**

**Pil høyre**

**Pil venstre**

**Bokmerke**

**Tittel**

**Pil ned**

**Enter**

Slå på spilleren ved å holde AV/PÅ knappen inne.
 - spilleren vi nå si: **«vennligst vent».**

**Trykk på Meny-knappen**

**Trykk på < Pil venstre**
 - til spilleren sier: **«online tjeneste»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vil si: **«NLB online service, hovedmeny»**

**Trykk 1 gang på # Enter**

**Trykk gjentatte ganger på ˃ Pil høyre** til du hører: **«søk i katalogen»**

**Trykk 1 gang på # Enter**
 - spilleren vi si: **«search, ABC modus»**

Bruk nå nummertastaturet for å søke. Dette gjøres ved å skrive tegn for tegn, f.eks tre ganger på 2- knappen for bokstaven c. Hver nummerknapp har både små og store bokstaver samt tall. Dvs, trykk ni ganger på 2- knappen for stor C.

Vent litt mellom hvert tegn til spilleren gjentar tegnet før du går videre til neste tegn.

**Trykk 1 gang på # Enter**- du vil nå få stavet det du har skrevet, og «trykk enter for å bekrefte registrerte tegn». Dersom du nå vil søke i NLB på det du har skrevet, trykk Pil ned (enter) for å starte søket.

**Trykk gjentatte ganger på ˃ Pil høyre eller < Pil venstre** for å bla i treffene. Bruk Pil ned for å velge tittel.
Tittelen blir nå lest opp og du blir spurt om du vil legge den i bokhyllen og spille av. **Du får nå spørsmålet: er du sikker?**

**Trykk Enter for å legge boken i bokhyllen**

Boken blir nå lagt i bokhyllen din.

**Du kan nå finne boken ved å trykke på Tittel-knappen**

**Trykk Tittel-knappen** til du hører: **Bokhylle av: NLB online service, menye titler**. **Trykk nå Pil-høyre til: Utgitte titler.** Du kan nå bruke **Pil-høyre** eller **Pil-venstre** for å bla i de ulike titlene du har i bokhyllen.

Når du kommer til den boken du vil laste ned, **Trykk 9 for å starte nedlastingen**. **Trykk Enter** dersom du er sikker på at du vil laste den ned. Boken vil nå bli lastet ned.
**Trykk 5 for nedlastingsinformasjon.
Trykk Bokmerke-knappen for å avbryte nedlastningen, og returnere boka.**



**Bokmerke**

**Tittel**

**-retur av bøker**

**Trykk Tittel-knappen** til du hører: **Bokhylle av: NLB online service, menye titler**.

**Trykk nå Pil-høyre til: Utgitte titler.** Du kan nå bruke **Pil-høyre** eller **Pil-venstre** for å bla til den tittelen du ønsker å returnere. Trykk Bokmerke-knappen for å merke boken for retur. Trykk deretter Enter for å bekrefte retur. Trykk Enter dersom du er sikker.